监控接到的包里需要明确以下数据：

1. 区分上行/下行。 客户端到CTP是上行，CTP到客户端是下行。
2. 区分接收/转发。
3. 接收和转发有可以找到的关联关系。
4. 包的时间，精确到毫秒
5. 客户端socket/IP端口
6. 包的长度。
7. 发送包有错误的，错误信息
8. 包的命令字。
9. 报单类型：根据CTP定义，分为报单、查询、银期等